


1)




AC




Transient




AC stepping R2




2) AC stepping R5 (Range 0-950)




AC stepping (in range 0 - 150)




3)




4)







Stepping 90 – 240



Stepping 300 – 1500




Stepping R5



5)

Stepping R1



Stepping R5

